Zał. Nr 1 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia

**Remont 6 łazienek, w tym jedna łazienka na parterze dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku szkoły na pionie od strony windy w ZSiP CNS w Krakowie, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków** DOKUMENTACJA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SANITARYCH W BUDYNKU ZSiP CNS W KRAKOWIE, UL. TYNIECKA 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jednostka** | **Opis** |
| **1.** | **Płytki ścienne** | **198** | **m2** | **Płytki ścienne o wymiarach 30x30 cm lub 30x60 cm, rektyfikowane matowe wykończenie, odporność na ścieranie ≥III, o grubości ≥ 8mm, w dwóch odcieniach szarości: jasnym i średnim**  **(szczegóły rozkładu płytek na wizualizacjach)** |
| **2.** | **Płytki podłogowe** | **55,5** | **m2** | **Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm lub 30x60 cm, rektyfikowane matowe wykończenie, odporność na ścieranie ≥IV, antypoślizgowość ≥ R10, o grubości ≥ 8mm, w jasnym odcieniu szarości** |
| **3.** | **Umywalka** | **5** | **szt.** | **Umywalka o wymiarach ok. 90x50 cm z dwoma otworami na baterie** |
| **4.** | **Umywalka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością** | **1** | **szt.** | **Przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową umywalka o wymiarach ok.55x55 cm** |
| **5.** | **Pisuar** | **6** | **szt.** | **Pisuar ceramiczny z odpływem poziomym/pionowym** |
| **6.** | **Kompakt WC** | **9** | **szt.** | **Kompakt WC z odpływem poziomym wyposażony w deskę z tworzywa „duroplast” wolno opadającą** |
| **7.** | **Kompakt WC przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością** | **1** | **szt.** | **Kompakt WC z odpływem poziomym wyposażony w deskę z tworzywa „duroplast” wolno opadającą i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową** |
| **8.** | **Lustro** | **5** | **szt.** | **Prostokątne lustro o wymiarach ok. 50x80 cm** |
| **9.** | **Lustro** | **1** | **szt.** | **Kwadratowe lustro o wymiarach ok. 50x50 cm z zestawem dla lustra uchylnego** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **Kabina sanitarna** | **9** | **szt.** | **Wykonane z laminowanych płyt LPW lub MDF o grubości 1,8 cm kabiny sanitarne o wymiarach zgodnych z projektem, zapewniające ok. 15 cm prześwit nad podłogą, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem , konstrukcja zabudowy nierdzewna , okucia nierdzewne** |
| **11** | **Przegroda między pisuarowa** | **6** | **szt.** | **Wykonane z płyty HPL przegrody o wymiarach ok. 30x70 cm, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem**  **Okucia nierdzewne** |
| **12** | **Uchwyt przy umywalce** | **1** | **szt.** | **Uchwyt umywalkowy półokrągły stały 70 cm (nierdzewny)** |
| **13** | **Uchwyt przy umywalce - uchylny** | **1** | **szt.** | **nierdzewny** |
| **14** | **Uchwyt przy pisuarze** | **2** | **szt.** | **Uchwyt prosty 30 cm (nierdzewny)** |
| **15** | **Uchwyt przy toalecie** | **1** | **szt.** | **Uchwyt montowany do podłogi, stały, o wysokości**  **70 cm (nierdzewny)** |
| **16** | **Uchwyt przy toalecie uchylny** | **1** | **szt.** | **Uchwyt uchylny mocowany do ściany do podłogi o wysokości 70 cm (nierdzewny)** |
| **17** | **Dozownik na mydło** | **6** | **szt.** | **Dozownik z tworzywa ABS, ścienny** |
| **18** | **Suszarka do rąk** | **6** | **szt.** | **Włączana automatycznie suszarka,** **obudowa z tworzywa ABS** |
| **19** | **Pojemnik na papier toaletowy** | **10** | **szt.** | **Pojemnik wyposażony w okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku wykonany z tworzywa ABS** **zamykany na kluczyk** |
| **20** | **Farba lateksowa** | **174** | **m2** | **Farba lateksowa klasa I, kolor biały** |